**邦盛园区5#、7#仓库南侧进出通道整修项目**

**比 选　 文 件**

**比选人：岳阳综保区兴盛综合服务有限公司**

**二〇二五年一月**

1. **比选公告**

本次比选金额在国家规定公开比选限额以下，由我司依法依规自行组织，采用简易比选方式确定中选单位。

1. **项目概况**

1、项目名称：邦盛园区5#、7#仓库南侧进出通道整修项目；

2、项目地点：湖南城陵矶新港区综合保税区邦盛园区；

3、项目基本情况：邦盛园区5#、7#仓库南侧进出通道整修；

4、比选范围：详见清单；

5、比选要求：符合国家颁布的验收规范、标准等要求。

1. **比选人资格要求**
2. 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

2、比选人需一年内做过三个类似的维修项目。

3、无不良信用记录，提供在“信用中国”的查询复印件加盖公章。

（信用中国网址： <https://www.creditchina.gov.cn/?navPage=0）>

1. **资格审查**

比选开始时现场核验，提供法定代表人身份证明（非法定代表人参加的须提供授权委托书）、营业执照、信用信息报告，现场比选开始时比选人代表须提供身份证原件。

1. **比选办法**

我司按照公开、公平、公正原则，组织相关业务部门、监督部门，对各报名单位报送的材料进行评选.评审将采用综合评分法，统筹考虑报名单位在行业内地位影响、工作方案、收费标准等因素。

1. **比选文件获取**

凡有意参加本次比选的单位，请于2025年1月13日至2025年1月16日登录岳阳邦盛实业有限公司官网（http://www.yueyangbangsheng.com/）下载比选文件和相关附件。

1. **比选文件递交**

比选文件须包含法定代表人身份证明（非法定代表人参与比选的须提供授权委托书）、营业执照、“信用中国”的查询报告、比选清单（以上复印件须加盖公章），比选文件递交的截止时间及比选开始时间为2025年1月16日下午15时00分，比选开始地点为岳阳邦盛实业有限公司2楼会议室。（湖南省岳阳城陵矶综合保税区虎形路以南岳-A-04厂房101号，联系人：李先生：15652897199）；

1. **发布公告的媒介**

比选公告在岳阳邦盛实业有限公司官网（http://www.yueyangbangsheng.com/）发布。

1. **比选小组**

本次比选比选小组成员：在比选开始前1天，由我司比选领导小组审定。

1. **其它**

中选单位须遵守我司相关管理制度，中选后一周内与我公司签订合同，如中选人违反我公司相关规定，将列入黑名单，5年内不允许再参与本司业务，并按我司制度进行相应处罚。

1. **联系方式**

招 选 人： 岳阳邦盛实业有限公司

地 址： 湖南城陵矶临港新区

联系方式： 李先生 （15652897199）

**第二章 比选人须知**

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否接受  联合体比选 | 不接受。 |
| 2 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 3 | 分 包 | 不允许。 |
| 4 | 比选人要求澄清比选文件的时间 | 截止时间：2025年1月15日18时00分 。 |
| 5 | 比选截止时间 | 2025年1月15日15时00分。 |
| 6 | 比选开始时间、地点 | 同比选截止时间，比选文件递交地点（开岳阳邦盛实业有限公司2楼会议室）。 |
| 7 | 澄清和修改  比选文件的  方式 | 在岳阳邦盛实业有限公司官网上发布。 |
| 8 | 是否允许递交备选比选方案 | 不允许。 |
| 9 | 签字和（或）盖章要求 | 比选文件应当并加盖比选人的单位公章。比选人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。 |
| 10 | 比选文件份数 | 中选单位在领取中选通知书之前，需提供二套完整的纸质比选文件用于备案。 |
| 11 | 装订要求 | 胶装，文件袋密封并贴封条 |
| 12 | 是否退还比选文件 | 否。 |
| 13 | 比选小组的组建 | 比选小组成员在比选开始前1天，由公司比选领导小组审定。 |
| 14 | 确定中选人方式 | 本次比选按有效比选报价由低到高确定排序前三名为中选候选人，报价最低者为中选单位。 |
| 15 | 履约担保 | 否 |
| 16 | 比选报价 | 在满足比文件质量要求的前提下，各比选人结合市场行情及自身经营状况自行报价，报价格式见附件1。 |
| 17 | 中选公示 | 中选候选人在邀选人官网公示，公示期3个工作日。 |
| 18 | 监 督 | 本项目的比选比选活动接受邀选人、公司纪检及相关部门监督。 |
| 19 | 其它 | 中选人须自觉接受邀选人公司现行管理制度。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：综保区一期标准化厂房进行低压临时用电改造预算控制** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **数量(个、幅)** | **比选控制价合计（元）** | **计费依据** | **比选报价（元）** | **备注** |
| **1** | **邦盛园区5#、7#仓库南侧进出通道整修项目** | **1** | **78650.04** | **1、邦盛园区5#、7#仓库南侧进出通道整修项目预算审核报告书** | **邦盛园区5#、7#仓库南侧进出通道整修项目** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**邦盛园区5#、7#仓库南侧进出通道**

#### **施工方案**

**一、仓库大门前公路改造**

1、铲除原有门前砖墙11.52m3

2、挖机铲除原有路沿石1m\*0.3m\*0.5m\*96块

3、挖机铲除人行道地砖240㎡

**二、路灯杆移位**

1、吊车拆除原路灯2盏（灯高15m）

2、移至大门旁边5米处

3、路灯电路改造

①预埋1.5平电线5m长，导管5m（ppR25热熔管）

②下挖路灯基1m\*0.9m\*0.8m

③预埋路灯基础用C30混凝土掩埋0.72m3

**三、路面硬化**

#### 1、拆除围墙钢筋混凝土基础0.5m\*0.4m\*24m

2、下挖普通土92m³（约0.35m深）

3、土方外运7公里

4、门前需硬化，移栽土球径1.2m绿化树4棵，10T吊车（不考虑养护）

5、Φ10mm钢筋织网0.853T

6、C30混凝土浇筑265m2\*0.2m

7、铺#13沥清路面265m2\*0.06m（中粒式4cm，细粒式2cm）

**四、围墙外杂草清除2000m2**

**五、路面清洗所有垃圾清除**