
岳阳邦盛充电站智能安装及土建配套设备项目
比   选　 文   件

比选人：岳阳综保区兴盛综合服务有限公司
二〇二六年九月

 比选公告

本次比选金额在国家规定公开比选限额以下，由我司依法依规自行组织，采用简易比选方式确定中选单位。

项目概况
1、项目名称：岳阳邦盛充电站智能安装及土建配套设备项目；

2、项目地点：湖南城陵矶综合保税区邦盛园区；

3、项目基本情况：岳阳邦盛充电站智能安装及土建配套设备；
4、比选范围：详见清单；
5、比选要求：符合国家颁布的验收规范、标准等要求 。

比选人资格要求

具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

2、比选人需做过类似的项目。
3、无不良信用记录，提供在“信用中国”的查询复印件加盖公章。

（信用中国网址：  https://www.creditchina.gov.cn/?navPage=0）
资格审查

    比选开始时现场核验，提供法定代表人身份证明（非法定代表人参加的须提供授权委托书）、营业执照、信用信息报告，现场比选开始时比选人代表须提供身份证原件。
比选办法

我司按照公开、公平、公正原则，组织相关业务部门、监督部门，对各报名单位报送的材料进行评选.评审将采用结合资质最低价中选方式。
比选文件获取

凡有意参加本次比选的单位，请于2026年9月14日至2026年9月17日登录岳阳邦盛实业有限公司官网（http://www.yueyangbangsheng.com/）下载比选文件和相关附件。

比选文件递交

比选文件须包含法定代表人身份证明（非法定代表人参与比选的须提供授权委托书）、营业执照、“信用中国”的查询报告、比选清单（以上复印件须加盖公章），比选文件递交的截止时间及比选开始时间为2026年9月18日下午15时00分，比选开始地点为岳阳邦盛实业有限公司2楼会议室。（湖南省岳阳城陵矶综合保税区虎形路以南岳-A-04厂房101号，联系人：李女士 13487728986）；
发布公告的媒介

比选公告在岳阳邦盛实业有限公司官网（http://www.yueyangbangsheng.com/）发布。

比选小组
本次比选比选小组成员：在比选开始前1天，由我司比选领导小组审定。

其它

中选单位须遵守我司相关管理制度，中选后一周内与我公司签订合同，如中选人违反我公司相关规定，将列入黑名单，5年内不允许再参与本司业务，并按我司制度进行相应处罚。

联系方式

招 选 人： 岳阳综保区兴盛综合服务有限公司
地    址： 湖南岳阳城陵矶综合保税区
联系方式： 李女士 （13487728986） 

第二章  比选人须知

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	是否接受

联合体比选
	不接受。

	2
	踏勘现场
	不组织。

	3
	分  包
	不允许。

	4
	比选人要求澄清比选文件的时间
	截止时间：2026年9月18日14时00分 。



	5
	比选截止时间
	2026年9月18日15时00分。

	6
	比选开始时间、地点
	同比选截止时间，比选文件递交地点（岳阳邦盛实业有限公司2楼会议室）。

	7
	澄清和修改

比选文件的

方式
	在岳阳邦盛实业有限公司官网上发布。

	8
	是否允许递交备选比选方案
	不允许。

	9
	签字和（或）盖章要求
	比选文件应当并加盖比选人的单位公章。比选人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。

	10
	比选文件份数
	中选单位在领取中选通知书之前，需提供二套完整的纸质比选文件用于备案。

	11
	装订要求
	胶装，文件袋密封并贴封条

	12
	是否退还比选文件
	否。

	13
	比选小组的组建
	比选小组成员在比选开始前1天，由公司比选领导小组审定。

	14
	确定中选人方式
	本次比选按有效比选报价由低到高确定排序前三名为中选候选人，报价最低者为中选单位。

	15
	履约担保
	否

	16
	比选报价
	在满足比文件质量要求的前提下，各比选人结合市场行情及自身经营状况自行报价，报价格式见附件1。

	17
	中选公示
	中选候选人在邀选人官网公示，公示期3个工作日。

	18
	监  督
	本项目的比选比选活动接受邀选人、公司纪检及相关部门监督。

	19
	其它
	中选人须自觉接受邀选人公司现行管理制度。


	序号
	项目名称
	比选控制价合计（元）
	计费依据
	比选报价（元）
	备注

	1
	岳阳邦盛充电站智能安装及土建配套设备项目


	192980.78
	1、岳阳邦盛充电站智能安装及土建配套设备工程预算编制报告
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岳阳邦盛充电站智能安装及土建配套设备施工方案

场地整理

绿化草坪移栽240平方，20公分树移栽4棵

①.移栽原有草坪及4棵树（土球直径1米） 
2、挖机场地平整

①.下挖深度60公分240平方（144立方渣土）

②.土方外运，将土方运至场外渣土处理处5公里
3、预埋
①.基脚螺杆预埋（25MM圆钢，深度1米）4支*6个基脚

4、水稳层

①.10厘米厚水稳层铺平

5、混凝土

商混C30混凝土20厘米厚*240平方48立方

养护好的混凝土切割伸缩缝，长100米深5厘米

伸缩缝人工灌塑料油膏

6、沥青路面二遍

粘层混凝土整体涂刷乳化沥青底油一遍

底层20CM细籽（厚4CM)

底层细籽沥青上涂刷乳化沥青底油一遍
面层细籽沥青铺13MM（厚4CM)
充电棚

基脚垫板热镀锌钢板14MM厚0.5*0.5，6块

立柱，热锌圆管中219、6MM厚、3M*6支
横梁300MM工字钢5M*6支 型号235B
檩条热镀锌50*100方管 3MM厚 6M*40支间距70CM
铝瓦0.8MM厚 190米瓦 型号840
斜拉管热锌圆管60*30 3米*12根
辅材
不锈钢瓦钉5CM长3盒

电焊条3.2规格，二件

充电站安装

配电房安装电表100A一块

4芯16平方电缆，10平方地线一根，从预埋线管专线到充电站
充电机箱安装，定制2M*1.5m*1.5M  5套
计量开关箱安装10套
工业开关插头安装20KW 10套
防雷接地系统安装（包含浪涌保护器）1套
扫描计量控制器20KW/380V  10套
智能安装监控系统（烟火自动报警）1套（4高清监控+2热成像报警监控+1录像机+4T存储+21寸显示器+PCE供电交换机+网线等耗材）
智能平台接入扫码付费系统10套
限位器10套
车位线10套
断路器250A四线 1个
配电房电箱600*800 1套
电气安装技工8个工
安装标识10套（禁止烟火小心触电）
安全及使用公示栏2平方 2套
灭火器5KG*2箱体 5套
3

